NeXTSTEP 
Netzwerktreiber
 för NE2000 kompatible Ethernetkarten

NE2000.config ist ein Treiber för NE2000 kompatible ISA Ethernetkarten för NeXTSTEP 3.3 . Unterstözt werden nur 16 bittige Versionen mit 16 Kb RAM. Dieser Treiber ist Freeware und darf för nicht kommerzielle Zwecke benutzt werden. 

Installation:
Wenn die zu installierende Karte noch mit Jumpern ausgestattet ist, mössen öber diese die Hardwareeinstellungen gewÙhlt werden.
Viele modernere Ausföhrungen der NE2000 clones sind dagegen "jumper-less". Bei diesen Karten mössen die Einstellungen för die I/O-Adresse und för den Interrupt mit der mitgelierferten (DOS) Konfigurationssoftware gewÙhlt werden.

 Vor der Hardwarekonfiguration sollte mit dem Programm Configure ein freier Interrupt und eine freie I/O Adresse in Erfahrung gebracht werden.

Beispiel:
	IRQ			10
	I/O Base		0x300
	Connector 		BNC
	BootROM		deaktiviert

Durch doppel-klicken auf das Icon NE2000.config wird der Treiber auf Anfrage installiert (nach /private/Drivers/i386/ kopiert). Mit dem Programm Configure muû der Netzwerkadapter der Systemkonfiguration hinzugefögt werden. Dazu mössen die Werte för I/O-Adresse und för den Interrupt eingestellt und gesichert werden. Nachdem der Computer neu gestartet wurde sollte die Netzwerkkarte einwandfrei funktionieren.

Martin Sonnek	

Fragen, Anregungen, Fehlerbeschreibungen  an: fragle@cs.tu-berlin.de  

Die hier aufgeföhrten Produktnamen sind (eingetragene) Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.